26.03.2013

Neue Klebstofflösung 
Glasklares Kleben und Dichten mit einem Produkt

Oftmals fallen im Haushalt Reparaturen an, bei denen die Wahl des richtigen Hilfsmittels schwer fällt. Beispiel: Der Türknopf von der Duschkabine hält nicht mehr. Schrauben oder Bohren könnten die Scheibe beschädigen, ein Klebstoff wiederum sollte unsichtbar und wasserfest sein und im Optimalfall sogar abdichten. Kein Problem für den neuen Pattex 100% Kleben und Dichten.

Durch die von Henkel entwickelte Flextec®-Polymer-Technologie ist Pattex 100% Kleben und Dichten wasserfest, elastisch abdichtend und klebt kristallklar.
Egal, ob der Duschkabinen-Türknopf aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder verchromt ist – Pattex 100% Kleben und Dichten verbindet gängige Materialien* unter allen Bedingungen und das, ohne Spuren zu hinterlassen. Ein echter Alleskönner: Kleben, Dichten, Montieren und Füllen vereint in einem Produkt. Aufgrund seiner starken Soforthaftung eignet sich der Multi-Power Kleber auch für großflächige Anwendungen beispielsweise an senkrechten Flächen.

* außer PE, PP und PTFE

Weitere Informationen: www.pattex.de, www.henkel.de, www.henkelhaus.de

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern               Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Henkel einen Umsatz von 16.510 Mio. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2.335 Mio. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter http://www.henkel.de/presse

Kontakt	Lisa Kretzberg	Holger Elfes
Telefon	+49 211 797-56 72	+49 211 797-99 33
E-Mail	lisa.kretzberg@henkel.com	holger.elfes@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 
Mit Pattex 100 % Kleben und Dichten wird der Türknopf einfach an die Duschkabine geklebt – kristallklar und ohne eine Spur zu hinterlassen.

Foto: Henkel Pattex