17.09.2013

Schicke Fliesen-Alternative
Gestaltungstrend: Tapete im Bad

Düsseldorf – Schluss mit raumhohem Fliesenspiegel! Mit Tapeten zieht im Bad endlich Designvielfalt ein. Aber bitte beachten: Wegen der warmfeuchten Luft und möglichem Spritzwasser kommt es beim Tapezieren auf besondere Klebkraft an. Mit einem starken, wasserbeständigen Kleister wie Metylan secura lassen sich einfach und dauerhaft perfekte Ergebnisse erzielen.
Ob elegant, peppig oder dezent zurückhaltend: Mit einer schönen Tapete beklebt, wird jede Wand zum Blickfang. Auch die im Badezimmer. Wichtig ist nur, auf die hier herrschenden Anforderungen zu achten. Denn im Sanitärbereich besteht eine Dauerbelastung durch hohe Luftfeuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Zudem kann oft nicht ausreichend gelüftet werden. 
Im Bad sollten daher keine Kunststofftapeten zum Einsatz kommen, da diese die Feuchtigkeit nicht aufnehmen können und dampfundurchlässig sind. Das Wasser kondensiert an der Oberfläche und kann nicht schnell genug aus dem Raum entweichen. Optimale Bedingungen für schädliche Schimmelpilzbildung. Also unbedingt auf die Symbole an Anfang und Ende jeder Tapetenrolle achten oder beim Fachhändler nachfragen.
Neben einer hochwertigen und vor allem feuchtigkeitsresistenten Tapete ist ein extra starker und standhafter Kleister gefragt. Denn das neue Design soll ja dauerhaft an der Wand halten.
Mit Metylan secura sind Do-it-yourselfer bei anspruchsvollen Arbeiten in Feuchträumen auf der sicheren Seite. Durch seine erstklassigen Produkteigenschaften wie Viskosität (Zähflüssigkeit), Feuchtigkeitsfestigkeit und hoher Klebkraft auf der Tapete lassen sich sowohl Raufaser, Renoviervlies, Glasgewebe und überstreichbare Strukturtapeten an die Wand bringen. Und das bei ganz einfacher Handhabung. So ist bei Glasgewebe oder Vliestapeten nicht nur der Auftrag direkt auf die Wand mit der Rolle möglich, Metylan secura ist zudem ein 2-in1-Produkt: Es ermöglicht Kleistern und Grundieren in einem Arbeitsgang. Das spart Zeit und Geld. So steht der individuellen Badezimmergestaltung mit einer schönen Tapete nichts mehr im Weg.
 Weitere Informationen: www.metylan.de, www.lilapost.de
Produktinformationen Metylan secura
•	Sehr hohe Klebkraft und dauerhafte Sicherheit.
•	Kleistern und Grundierung in einem Arbeitsschritt.
•	Ideal für Raufaser, Renoviervlies, Glasgewebe, überstreichbare Strukturtapeten.
•	Sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen oder in Feuchträumen wie Küche, Keller und Bad.
•	Für traditionellen Bürstenauftrag oder Verarbeitung im Tapeziergerät.
•	Lange Korrigierbarkeit.
•	Keine offenen Nähte bei richtiger Verarbeitung.
•	Schnell gebrauchsfertig, optimale Kleisterverteilung.
•	Unverbindliche Preisempfehlung für das 500-g-Päckchen: 9,79 Euro. 

Metylan ist eine eingetragene Marke der  Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern               Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Henkel einen Umsatz von 16.510 Mio. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2.335 Mio. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Kontakt:

Henkel AG & Co. KGaA						Presseteam Henkel
Business Unit and Brand PR			Konsumenten-Klebstoffe Deutschland

Lisa Kretzberg                                Holger Elfes			Dülberg & Brendel GmbH
+49 211 797-56 72                         +49 211 797-99 33		+49 211 640080
lisa.kretzberg@henkel.com           holger.elfes@henkel.com	hallo@duelberg.com
www.henkel.de/presse		   www.henkel.de/presse	www.metylan.de

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 
Einfache und dauerhaft perfekte Ergebnisse lassen sich mit einem starken, wasserbeständigen Kleister wie Metylan secura erzielen.  
Foto: Henkel Metylan