09.09.2014

Hippes Design-Regal selbst gemacht
Schräger Schick

Individuell, dynamisch, auffällig – für die moderne Inneneinrichtung gilt: Schräg-Sein ist in! Wer dieses schicke Wandregal im Designer-Look sein Eigen nennen möchte, muss nicht beim teuren Möbelhändler bestellen. Mit nur wenigen Holzlatten und einem starken Montagekleber wird es im Handumdrehen selbst gemacht! Und das gelingt ganz ohne kompliziertes Bohren oder lästiges Schrauben.

Material
•	Etwa zehn unterschiedlich lange Holzlatten
•	Maßband
•	Stichsäge
•	Schleifpapier
•	Holzschutz-Lack
•	Fusselfreies Tuch
•	Pattex 100% Kleben und Montieren
•	Pattex Power Tape

Schritt 1
Zunächst die einzelnen Holzlatten je nach Wunschlänge abmessen und zuschneiden. Wer keine Stichsäge zuhause hat, kann sich auch im Baumarkt helfen lassen. Die einzelnen Latten abschmirgeln, mit einem Holzschutz lackieren, einwirken lassen und sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch säubern. 

Schritt 2
Holzlatten anschließend gitterförmig anordnen, die Kartusche Pattex 100% Kleben und Montieren öffnen und in die Kartuschenpistole einlegen. Den Klebstoff punktförmig auf die zu verklebenden Holzlatten auftragen und diese fest aneinander drücken. Dank der spaltüberbrückenden Eigenschaften können bei ausreichendem Klebstoffauftrag sogar leichte Unebenheiten im Untergrund* ausgeglichen werden.

Schritt 3
Vorsorglich sollte zum Schluss noch für mindestens 24 Stunden fixiert werden. Dazu die Latten einfach an den Eckpunkten mit Pattex Power Tape fixieren.

Schritt 4
Nun auch auf die Rückseite des Wandregals Klebstoff strangförmig auf die Holzlatten auftragen und fest an die Wand andrücken. Die starke Soforthaftung des Klebstoffes sorgt unmittelbar für einen guten Halt. Zudem klebt Pattex 100% Kleben und Montieren durch die von Henkel entwickelte Flextec®-Polymer-Technologie wasserfest, elastisch, temperatur- und UV-beständig. Grundvoraussetzung für langfristigen Halt: Der Untergrund – also die „unbehandelte“ Wand – muss tragfähig, trocken und sauber sein. 

Schritt 5
Bevor das Regal je nach Geschmack mit Büchern, Vasen oder Dekoelementen bestückt wird, sollte das Holzgerüst erneut an einigen Stellen für mindestens 24 Stunden mit Pattex Power Tape an der Wand fixiert werden, bis die Endfestigkeit erreicht ist. 

Produktinformationen Pattex 100% Kleben und Montieren
•	Für alle Materialien**.
•	Extrastarke Klebkraft unter allen Bedingungen auch an stark beanspruchten Gegenständen.
•	Ideal für große Flächen mit starker Soforthaftung.
•	Innen und außen anwendbar.
•	Wasser- und temperaturbeständig.
•	Spaltüberbrückend.
•	Flexibel und stoßfest.
•	Lösemittelfrei und TÜV-zertifiziert.
•	Transparent.
•	Unverbindliche Preisempfehlung für die 290-Gramm-Kartusche: 9,99 Euro.

* Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
** Außer PE, PP, PTFE und Acrylkunststoffe, u. ä. nicht/eingeschränkt geeignet für Naturstein

Weitere Informationen: www.pattex.de, www.henkel.de, www.henkelhaus.de

Pattex ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern               Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Kontakt:

Henkel AG & Co. KGaA						Presseteam Henkel
Business Unit and Brand PR			Konsumenten-Klebstoffe Deutschland

Lisa Kretzberg                                Holger Elfes			Dülberg & Brendel GmbH
+49 211 797-56 72                         +49 211 797-99 33		+49 211 640080
lisa.kretzberg@henkel.com           holger.elfes@henkel.com	hallo@duelberg.com
www.henkel.de/presse		   www.henkel.de/presse	www.pattex.de

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 
Schräg-sein ist in: Mit Pattex 100% Kleben und Montieren ein hippes Design-Regal selbst kleben und montieren.

Foto: Henkel Pattex