11.06.2014

Tapezieren mit Vliestapete
In Eigenregie zu Traumwänden

Schick tapezierte Wände wie auf den Hochglanzbildern eines Wohndesign-Magazins – wer hätte die nicht gern im eigenen Zuhause? Traumwände müssen kein Traum bleiben! Mit Vliestapeten und einem entsprechenden Kleister, wie zum Beispiel Metylan direct, gelingt perfektes Tapezieren auch in Eigenregie. 

Der große Vorteil von Vliestapeten ist die besonders einfache Anbringung. Das Trägermaterial der Tapete besteht aus einem feuchtigkeitsbeständigen und stabilen Kunstfaservlies. Es ist reißfest und kaschiert sogar kleine Unebenheiten oder Risse auf der Wand. Wer beim Tapezieren einen speziellen Kleister, beispielsweise Metylan direct, verwendet, erspart sich zudem das mühsame Einweichen der Tapete im Kleisterbett: Metylan direct wird direkt auf die Wand aufgetragen.

Dank dieser einfachen Vorgehensweise können auch ungeübte Tapeten-Fans die eigenen vier Wände zu Traumwänden machen und ihr Wunschdesign verwirklichen.

Und so wird´s gemacht:
Für Vliestapeten ist ein spezieller Kleister (Metylan direct) notwendig. Diesen erst nach Packungsanleitung anrühren und drei bis fünf Minuten warten, bis er gebrauchsfertig ist. Währenddessen die Tapetenbahnen, wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben, zuschneiden. 
Anschließend kann der Kleister mit der Rolle direkt auf die Wand aufgetragen werden. Zunächst nur den Bereich der ersten Tapetenbahn einkleistern, um diese in Ruhe auszurichten. Das ist wichtig, um die exakte Positionierung zu bestimmen und ein einheitliches Ergebnis zu erreichen. Sitzt die Tapete gut, langsam mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierrolle darüber streichen und sie an die Wand andrücken. Falls überschüssiger Kleister an den Seiten herausquillt, diesen unmittelbar mit einem sauberen Tuch entfernen.
Auf die gleiche Weise alle Bahnen an die Wand bringen.
Zum Schluss den Überstand am Boden entlang eines Lineals abschneiden. Fertig! 

Praktisch: Auch nach Jahren ermöglicht Metylan direct die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitäts-Vliestapeten.

Weitere Informationen: www.metylan.de

Produktinformationen
•	Mit hochwertiger Methylcellulose und Klebkraftverstärkern für eine hohe Anfangshaftung und optimale Klebesicherheit
•	Spritzarmer Kleisterauftrag direkt auf die Wand
•	Ermöglicht die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitäts-Vliestapeten
•	Gleichmäßiger Kleisterauftrag
•	Gute Korrigierbarkeit
•	Instant: nach drei bis fünf Minuten gebrauchsfertig
•	Auch für Tapeziergeräte geeignet
•	Unverbindliche Preisempfehlung für das 200-Gramm-Päckchen Metylan direct: 6,99 Euro.

Metylan ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Kontakt:

Henkel AG & Co. KGaA						Presseteam Henkel
Business Unit and Brand PR			Konsumenten-Klebstoffe Deutschland

Lisa Kretzberg                                Holger Elfes			Dülberg & Brendel GmbH
+49 211 797-56 72                         +49 211 797-99 33		+49 211 640080
lisa.kretzberg@henkel.com           holger.elfes@henkel.com	hallo@duelberg.com
www.henkel.de/presse		   www.henkel.de/presse	www.metylan.de

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 

Bildzeile:

Mit Vliestapeten und Metylan direct Traumwände wie in einem Wohndesign-Magazin selbst verwirklichen.

Foto: Henkel Metylan