09.07.2013

Spezialklebstoff von Ponal:
Parkett perfekt auf den Boden gebracht

Das Verlegen von Parkettböden gehört zum Portfolio vieler Schreinereien und Tischlereien. Rationelles Arbeiten durch hohe Klebkraft ermöglicht der Ponal Parkett Flächenkleber, der speziell zur vollflächigen Verklebung von Fertigparkett entwickelt wurde. Der wasser- und lösemittelfreie Klebstoff verhindert ein Aufquellen des Parketts und ist gesundheitlich unbedenklich.

Parkettböden verschönern Eigenheime und Wohnungen, sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen. Für eine professionelle und fachgerechte Verlegung des Parkettbodens verwenden Schreiner und Tischler Ponal Parkett Flächenkleber.
Der einkomponentige Spezialklebstoff auf von Henkel entwickelter Flextec®-Polymer-Basis eignet sich besonders für Stab- und Mehrschichtparkett. Flextec® ist eine verarbeiterfreundliche Alternative zu konventionellen PUR-Klebstoffen. Ein Voranstrich ist auf den meisten Untergründen nicht erforderlich. Der sehr emissionsarme (Emicode EC1) Klebstoff punktet durch seine besonderen Eigenschaften. Er ist wasser- und lösemittelfrei, verhindert so das Aufquellen des Parketts und sorgt somit für eine spannungsfreie Verlegung. Der Ponal Parkett Flächenkleber ermöglicht darüber hinaus eine besonders elastische Klebung, die Schubkräfte abbaut und dadurch nachhaltig die Entstehung von Spannungen vermeidet. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Ponal Parkett Flächenkleber den Trittschall um bis zu 50 Prozent reduziert, was sich in der späteren Nutzung als sehr angenehm erweist.

Verlegen im System
Das Ponal-Sortiment bietet Schreinern und Tischlern für viele Anwendungsfälle die richtigen Produkte. Soll zum Beispiel der Parkettboden nicht vollflächig, sondern schwimmend verlegt werden, greifen Profis zum Ponal Fugenleim. Der Ponal Fugenleim verleimt die Bodenelemente untereinander sicher und dauerhaft in Nut und Feder und eignet sich daher besonders für Fertigparkett, Laminat und OSB-Verlegeplatten. Die Klebung entspricht der DIN EN 204/D3.

Der Ponal Fugenfüller wiederum ist ideal zum Abdichten und Füllen von Parkettfugen, die nicht durch Fußleisten abgedeckt werden können (zum Beispiel an Heizungsrohren, Balkontüren oder an Übergängen in Nebenräume).

Weitere Informationen: www.ponal-pro.de, www.henkel.de

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern               Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Henkel einen Umsatz von 16.510 Mio. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2.335 Mio. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Kontakt:

Henkel AG & Co. KGaA						Presseteam Henkel
Business Unit and Brand PR			Konsumenten-Klebstoffe Deutschland

Lisa Kretzberg                                Holger Elfes			Dülberg & Brendel GmbH
+49 211 797-56 72                         +49 211 797-99 33		+49 211 640080
lisa.kretzberg@henkel.com           holger.elfes@henkel.com	hallo@duelberg.com
www.henkel.de/presse		   www.henkel.de/presse	www.ponal-pro.de

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 

Vollflächige Verklebung von Fertigparkett mit Ponal Parkett Flächenkleber. Emissionsarm, lösemittel- und wasserfrei.
Foto: Henkel Ponal