16.01.2015

Thomsit lässt Ihnen die Wahl: nass, trocken, wieder aufnehmbar oder für den Rollauftrag

Der richtige Klebstoff für jeden Designbelag

Im Wachstumssegment Designbeläge bietet Thomsit Verarbeitern maximale Flexibilität. Ganz gleich ob der Belag mit einem Nassbett-Dispersionsklebstoff, trocken, wieder aufnehmbar oder im Rollauftrag verlegt werden soll. Je nach Vorgabe des Auftraggebers, nach technischer Notwendigkeit oder individueller Vorliebe bietet die Premium-Marke für Fußbodentechnik von Henkel die ideale Lösung.
Thomsit K 188 S – der Spezialist
Seine schnell einsetzende Anfangshaftung ist die herausragende Stärke des Dispersionsklebstoffs Thomsit K 188 S PVC-Schnellkraftkleber. Darüber hinaus sorgen eine vergleichsweise harte Klebstofffuge und hohe Scherfestigkeiten für sicheren Halt.
Thomsit K 188 E – der beliebte Allrounder
Seit über 25 Jahren empfiehlt sich der Allrounder Thomsit K 188 E Spezialkleber Extra als Spezialist für elastische Beläge aller Art (PVC-, CV-, Polyolefin- und Kautschukbeläge). Selbst schwierige Belagrücken benetzt die hoch moderne neue Generation dank eines extra starken Tacks hervorragend. Dabei ist der Klebstoff  ausgesprochen sparsam im Verbrauch und lässt sich wahlweise im Nass-, Haft- und sogar im Kontaktklebeverfahren verarbeiten.
Thomsit K 150 – der Turbo mit Fasern
Muss es schnell gehen und sind hohe Endfestigkeiten gefragt, ist Thomsit K 150 Kautschuk- und PVC-Belagkleber die richtige Wahl unter den klassischen Nassbettklebstoffen. Ein ihm beigemischter spezieller Faserfüllstoff trägt zu einer deutlichen Vergrößerung der Klebstoffoberfläche bei und bewirkt so ein schnelleres 
Verdunsten des Klebstoffwassers. Die Folge sind kurze Ablüftezeiten und ein zügiger Arbeitsfortschritt. Zugleich beugen die Fasern der Bildung größerer Lufteinschlüsse und somit auch Resteindrücken vor.
Thomsit DT 200 – die trockene Alternative
Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit ist die große Stärke von Trockenklebstoffen: Auspacken, aufkleben, Trennpapier abziehen, Belag andrücken – fertig! Deshalb sind sie überall interessant, wo lange Ausfallzeiten unbedingt vermieden werden müssen: in Büros, auf Fluren, in Mietwohnungen, etc. Die 80 Zentimeter breite Thomsit DT 200 Quick-Lift Klebefolie eignet sich für die vollflächige Verlegung. 
Thomsit DT 100 – die wieder aufnehmbare Variante
Sind angesichts schneller Mieterwechsel oder Umbaumaßnahmen kurze Renovierungs- und Sanierungszyklen absehbar – wie beispielsweise im Einzelhandel oder Messebau – bietet sich der Einsatz von Thomsit DT 100 Quick-Lift an. Ist der Untergrund einmal fachgerecht vorbereitet, erlaubt die rückstandsfrei wieder aufnehmbare Haftfolie einen Belagwechsel mit sofortiger Nutzung innerhalb eines Tages. 
Thomsit K 145 DesignTack – die Rollfixierung
Aufrecht stehend kann die Fixierung mit der Rolle aufgetragen werden. Um Spritzer an den Wänden und auf der Kleidung zu vermeiden ist sie so eingestellt, dass sie kaum tropft. Besonders komfortabel ist ihre lange offene Zeit von bis zu zwei Stunden. Dennoch lüftet Thomsit K 145 DesignTack bereits binnen 15 Minuten ab, was man beobachten kann. Mit zunehmender Dauer verliert die anfangs magentafarbene Rollfixierung ihre Tönung und wird transparent. Damit zeigt sie optisch an, wann der Zeitpunkt zum Einlegen erreicht ist. Besonders attraktiv: Trotz fester Arretierung des Belags lassen sich einzelne Elemente bei Bedarf vom Boden wieder ablösen.
Thomsit ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern               Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Kontakt	Lisa Kretzberg	
Telefon	+49 211 797-56 72
Fax	
E-Mail	       lisa.kretzberg@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar: 

Der Dispersionsklebstoff Thomsit K 188 S PVC-Schnellkraftkleber verfügt über eine schnell einsetzende Anfangshaftung (Thomsit 01).

Trocken oder nass, klebend oder fixierend, fest oder wieder aufnehmbar – das Thomsit-Sortiment bietet für jeden Anwendungsfall den geeigneten Klebstoff (Thomsit 02).

Thomsit K 145 DesignTack (Thomsit 03).

Ist so eingestellt, dass sie nicht spritzt: die Rollfixierung Thomsit K 145 DesignTack (Thomsit 04).

Makellos verlegt (Thomsit 05).