19. Oktober 2016

Henkel präsentiert Klebstofflösungen auf der K 2016

Henkel-Klebstoffe für die Multisubstratverklebung erfüllen Anforderungen der Großserienproduktion von Verbundbauteilen

Die schnell aushärtenden und zuverlässigen Klebstoffe und Matrixharze von Henkel sind die Antwort auf die steigende Nachfrage der Automobilindustrie nach endlosfaserverstärkten Hochleistungs-Kompositen in integrierten strukturellen Baugruppen. Auf der K 2016, die vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf stattfindet, zeigt das Unternehmen am KraussMaffei-Stand B27/C24/C27/D24 in Halle 15 verschiedene Fügelösungen für neue Leichtbauwerkstoffe aus seinem breiten Materialportfolio.
Das Kleben ersetzt zunehmend konventionelle Fügemethoden wie Schweißen, Nieten oder Schrauben. Das Verfahren ist dabei nicht nur hocheffizient – es ist darüber hinaus auch sicherer und vereinfacht zahlreiche Prozesse. Neueste Entwicklungen von Henkel ermöglichen zudem die kosteneffiziente Herstellung von Baugruppen in hohen Stückzahlen von mehr als 10.000 Teilen/Jahr. 
Auf der Messe richtet Henkel den Fokus auf einen Klebstoff für die Verklebung eines Dachmoduls aus kohlefaserverstärktem Kompositmaterial mit einem thermoplastischen Rahmenträger: Loctite EA 9065 bietet die hohe Scherfestigkeit, die für solch wichtige Dachelemente erforderlich ist. Das Hochleistungsmaterial sorgt außerdem für eine zuverlässige Verklebung zahlreicher unterschiedlicher Materialien, z. B. Stahl und Aluminium sowie faserverstärkte Kunststoffe oder thermoplastische Kompositwerkstoffe auf Polyamidbasis. 
Loctite EA 9065 bietet eine hohe Crash-Festigkeit und kann als schnell härtendes Produkt formuliert werden. Dadurch kann es auch in der automatisierten Fertigung in Groß-Fahrzeugserien eingesetzt werden. „Henkel ist mit seinen Hochleistungsklebstoffen der richtige Partner für uns, um unterschiedliche Kompositmaterialien wie Thermo- und Duroplaste zu integrieren“, erläutert Erich Fries, Leiter des Bereichs Composites/Surfaces bei Krauss Maffei. 
Neben den Kompositklebstoffen, die maßgeschneidert auf bestimmte Harze abgestimmt werden können, produziert Henkel auch Matrixharze für verschiedene Arten von faser- und textilverstärkten Kompositen sowie Binder und Trennmittel. Ergänzt wird das Produktangebot durch einen umfassenden technischen Service, der sowohl Prozess- und Engineering-Know-how sowie Henkel-eigene Testanlagen für die Kompositherstellung umfasst.
„Unser strategischer Ansatz zielt auf die Großserienproduktion von Kompositen für die Automobilindustrie“, sagt Frank Kerstan, Global Program Manager Automotive Composites bei Henkel. „Wir positionieren uns als Lösungsanbieter von Kompositwerkstoffen für Strukturbauteile in verschiedenen Automobilsegmenten sowie maßgeschneiderten Klebstoffen für die Herstellung von Multisubstratbauteilen. Besonders stark ist Henkel, wenn es um Prozess- und Anwendungs-Know-how beim Resin Transfer Molding (RTM) geht.“
Darüber hinaus fokussiert sich Henkel auf die Entwicklung flexibler und spezialisierter Lösungen für spezifische Kundenanforderungen.  Das Unternehmen verfügt über einen weltweiten Kundenstamm an Herstellern und Zulieferern in der Automobilindustrie, eine globale Präsenz mit technischen Test- und Entwicklungszentren sowie ein breites Portfolio an Forschung & Entwicklung sowie Innovationen. 

Loctite ist eine eingetragene Marke der Henkel-Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig:
Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter www.henkel.de/presse.

Kontakt		Yasmin Brimo-Hayek			Kevin Noels
Telefon		+49 211 7970				+31 164 317 011
E-Mail							knoels@emg-pr.com

		Henkel Adhesive Technologies		EMG

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:
Der Klebstoff Loctite EA 9065 für die Montage von Rahmen und Dachschale beim Sportwagen Roding Roadster R1. (Foto: Henkel, PR018)

Erfüllung der Kundenanforderungen: für die schnelle, zuverlässige und skalierbare Produktion von Verbundbauteilen. (Foto: Henkel, PR018)

Loctite EA 9065: Verklebt Polyamid auf PU-Composites. (Fotos: Henkel, PR018)

Die Pressemitteilung und Fotos zum Thema können Sie von 
www.PressReleaseFinder.com herunterladen.
Kontakt für besonders hoch auflösende Bilder: Kevin Noels 
(knoels@emg-pr.com, +31 164 317 011).